KERNEL=="ttyAMA[01]", PROGRAM="/bin/sh -c '\
	ALIASES=/proc/device-tree/aliases; \
	if cmp -s $$ALIASES/uart0 $$ALIASES/serial0; then \
		echo 0;\
	elif cmp -s $$ALIASES/uart0 $$ALIASES/serial1; then \
		echo 1; \
	else \
		exit 1; \
	fi\
'", SYMLINK+="serial%c"

KERNEL=="ttyS0", PROGRAM="/bin/sh -c '\
	ALIASES=/proc/device-tree/aliases; \
	if cmp -s $$ALIASES/uart1 $$ALIASES/serial0; then \
		echo 0; \
	elif cmp -s $$ALIASES/uart1 $$ALIASES/serial1; then \
		echo 1; \
	else \
		exit 1; \
	fi \
'", SYMLINK+="serial%c"
