#!/bin/sh

set -e

manufacturer=RPB
model="Android device"
serial=0123456789ABCDEF

if [ -r /etc/android-gadget-setup.machine ] ; then
	. /etc/android-gadget-setup.machine
fi

[ -d /sys/kernel/config/usb_gadget ] || modprobe libcomposite

cd /sys/kernel/config/usb_gadget

[ -d adb ] && /usr/bin/android-gadget-cleanup || true

mkdir adb
cd adb

mkdir configs/c.1
mkdir functions/ffs.usb0
mkdir strings/0x409
mkdir configs/c.1/strings/0x409
echo 0x18d1 > idVendor
echo 0xd002 > idProduct
echo "$serial" > strings/0x409/serialnumber
echo "$manufacturer" > strings/0x409/manufacturer
echo "$model" > strings/0x409/product
echo "Conf 1" > configs/c.1/strings/0x409/configuration
ln -s functions/ffs.usb0 configs/c.1

mkdir -p /dev/usb-ffs/adb
mount -t functionfs usb0 /dev/usb-ffs/adb
